**2447 K mechanik hasičskej techniky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Kód** | **Kód testu** | **Spolu** | **Spĺňa podmienky** | **Výsledok** |
| 1. | UX6\*\*\*\*\*\*\*\*O | 68WX1 | 138 | áno | Prijatý |
| 2. |  | 68YK7 | 72 | áno | Prijatý |
| 3. |  | 41CQ4 | 60,5 | áno | Prijatý |
| 4. |  | 45WR5 | 56 | áno | Prijatý |
| 5. |  | 93DL3 | 55 | áno | Prijatý |
| 6. |  | 57AE1 | 52 | áno | Prijatý |
| 7. |  | 51JM8 | 51 | áno | Prijatý |
| 8. |  | 61CP1 | 51 | áno | Prijatý |
| 9. |  | 38XT9 | 49 | áno | Prijatý |
| 10. |  | 77AK8 | 48,5 | áno | Prijatý |
| 11. |  | 66AL4 | 48 | áno | Prijatý |
| 12. |  | 72ZQ3 | 47,5 | áno | Prijatý |
| 13. |  | 91BE4 | 47,5 | áno | Prijatý |
| 14. |  | 48LD8 | 47 | áno | Prijatý |
| 15. |  | 32XT8 | 46,5 | áno | Prijatý |
| 16. |  | 21EY7 | 45,5 | áno | Prijatý |
| 17. |  | 83TY6 | 44,5 | áno | Prijatý |
| 18. |  | 47BG7 | 43 | áno | Prijatý |
| 19. |  | 41QW1 | 42,5 | áno | Prijatý |
| 20. |  | 73BN4 | 41,5 | áno | Prijatý |
| 21. |  | 56HX1 | 41,5 | áno | Prijatý |
| 22. |  | 72DF9 | 39,5 | áno | Prijatý |
| 23. |  | 89LH6 | 39 | áno | Prijatý |
| 24. |  | 85SR7 | 38,5 | áno | Prijatý |
| 25. |  | 73QD9 | 36,5 | áno | Prijatý |
| 26. | 0C8\*\*\*\*\*\*\*\*R | 95AS8 | 36 | áno | Neprijatý |
| 27. | 60B\*\*\*\*\*\*\*\*V | 23JS2 | 31 | áno | Neprijatý |
| 28. | VX7\*\*\*\*\*\*\*\*8 | 85DM2 | 31 | áno | Neprijatý |

**2697 K mechanik elektrotechnik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Kód** | **Kód testu** | **Spolu** | **Spĺňa podmienky** | **Výsledok** |
| 1. | 075\*\*\*\*\*\*\*\*Y | 16RG8 | 129 | áno | Prijatý |
| 2. |  | 33AY3 | 67 | áno | Prijatý |
| 3. |  | 83FZ6 | 66 | áno | Prijatý |
| 4. |  | 99XH7 | 64 | áno | Prijatý |
| 5. |  | 64DE7 | 59 | áno | Prijatý |
| 6. |  | 89BN8 | 59 | áno | Prijatý |
| 7. |  | 72ZN3 | 58,5 | áno | Prijatý |
| 8. |  | 66MC9 | 57,5 | áno | Prijatý |
| 9. |  | 98XA3 | 57 | áno | Prijatý |
| 10. |  | 59WX5 | 52 | áno | Prijatý |
| 11. |  | 52BN9 | 52 | áno | Prijatý |
| 12. |  | 63ZF7 | 52 | áno | Prijatý |
| 13. |  | 99LM7 | 51,5 | áno | Prijatý |
| 14. |  | 73YD8 | 49,5 | áno | Prijatý |
| 15. |  | 63AB8 | 49,5 | áno | Prijatý |
| 16. |  | 17TP2 | 49 | áno | Prijatý |
| 17. |  | 43KD1 | 49 | áno | Prijatý |
| 18. |  | 77LJ1 | 47,5 | áno | Prijatý |
| 19. |  | 88EC8 | 46,5 | áno | Prijatý |
| 20. |  | 78RT8 | 46,5 | áno | Prijatý |
| 21. | 0DX\*\*\*\*\*\*\*\*N | 68ZF4 | 46 | áno | Neprijatý |
| 22. | U3C\*\*\*\*\*\*\*\*K | 29FL2 | 45,5 | áno | Neprijatý |
| 23. | 27K\*\*\*\*\*\*\*\*M | 99TJ5 | 45 | áno | Neprijatý |
| 24. | TX7\*\*\*\*\*\*\*\*D | 89SS7 | 45 | áno | Neprijatý |
| 25. | 1DV\*\*\*\*\*\*\*\*N | 89QY5 | 44,5 | áno | Neprijatý |
| 26. | RZF\*\*\*\*\*\*\*\*H | 71MR6 | 44 | áno | Neprijatý |
| 27. | B3Z\*\*\*\*\*\*\*\*G | 95ZJ1 | 43,5 | áno | Neprijatý |
| 28. | RAJ\*\*\*\*\*\*\*\*F | 27BH2 | 43,5 | áno | Neprijatý |
| 29. | FWV\*\*\*\*\*\*\*\*C | 46SL6 | 43,5 | áno | Neprijatý |
| 30. | T3R\*\*\*\*\*\*\*\*S | 33NF6 | 43 | áno | Neprijatý |
| 31. | 4JF\*\*\*\*\*\*\*\*V | 32MJ1 | 42 | áno | Neprijatý |
| 32. | J3J\*\*\*\*\*\*\*\*B | 24LQ2 | 39,5 | áno | Neprijatý |
| 33. | 0OL\*\*\*\*\*\*\*\*L | 82EB9 | 39 | nie | Neprijatý |
| 34. | IPH\*\*\*\*\*\*\*\*K | 54CN9 | 36,5 | áno | Neprijatý |
| 35. | 6YB\*\*\*\*\*\*\*\*2 | 82XZ5 | 35,5 | áno | Neprijatý |
| 36. | N50\*\*\*\*\*\*\*\*E | 63CH8 | 35 | áno | Neprijatý |
| 37. | 07U\*\*\*\*\*\*\*\*7 | 74WN7 | 34 | áno | Neprijatý |
| 38. | R52\*\*\*\*\*\*\*\*2 | 91AZ5 | 33,5 | áno | Neprijatý |
| 39. | D80\*\*\*\*\*\*\*\*W | 51XT1 | 31,5 | áno | Neprijatý |
| 40. | SBK\*\*\*\*\*\*\*\*B | 37BR2 | 29 | áno | Neprijatý |

**3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Kód** | **Kód testu** | **Spolu** | **Spĺňa podmienky** | **Výsledok** |
| 1. | Y58\*\*\*\*\*\*\*\*V | 12SJ1 | 136 | áno | Prijatý |
| 2. |  | 12AZ9 | 67 | áno | Prijatý |
| 3. |  | 48WD2 | 62,5 | áno | Prijatý |
| 4. |  | 86RL2 | 59,5 | áno | Prijatý |
| 5. |  | 75HR7 | 57,5 | áno | Prijatý |
| 6. |  | 31PA5 | 56 | áno | Prijatý |
| 7. |  | 58KC3 | 55,5 | áno | Prijatý |
| 8. |  | 97YF9 | 53,5 | áno | Prijatý |
| 9. |  | 89HF2 | 53,5 | áno | Prijatý |
| 10. |  | 13PW2 | 52 | áno | Prijatý |
| 11. |  | 31TB8 | 51,5 | áno | Prijatý |
| 12. |  | 31MR6 | 49,5 | áno | Prijatý |
| 13. |  | 97LA8 | 49,5 | áno | Prijatý |
| 14. |  | 58PX8 | 48 | áno | Prijatý |
| 15. |  | 29MN6 | 47,5 | áno | Prijatý |
| 16. |  | 66KZ2 | 45,5 | áno | Prijatý |
| 17. |  | 71TA2 | 45 | áno | Prijatý |
| 18. |  | 97EL7 | 41 | áno | Prijatý |
| 19. |  | 93BB1 | 39,5 | áno | Prijatý |
| 20. |  | 15KW3 | 38 | áno | Prijatý |
| 21. | 1TP\*\*\*\*\*\*\*\*C | 75AX7 | 33,5 | áno | Neprijatý |
| 22. | BDH\*\*\*\*\*\*\*\*C | 14EE5 | 33 | áno | Neprijatý |
| 23. | D0D\*\*\*\*\*\*\*\*K | 86BD3 | 32,5 | áno | Neprijatý |
| 24. | 0EM\*\*\*\*\*\*\*\*G | 81FJ4 | 28,5 | áno | Neprijatý |
| 25. | 885\*\*\*\*\*\*\*\*E | 65XA5 | 25 | áno | Neprijatý |
| 26. | X88\*\*\*\*\*\*\*\*C | 21LT2 | 24,5 | áno | Neprijatý |

**3667 K technik vodár vodohospodár**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Kód** | **Kód testu** | **Spolu** | **Spĺňa podmienky** | **Výsledok** |
| 1. |  | 66QM5 | 63 | áno | Prijatý |
| 2. |  | 61LA4 | 52 | áno | Prijatý |
| 3. |  | 69JJ4 | 44 | áno | Prijatý |
| 4. |  | 43DE8 | 32 | áno | Prijatý |

**Počet voľných miest : 13**

**3693 K technik energetických zariadení budov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Kód** | **Kód testu** | **Spolu** | **Spĺňa podmienky** | **Výsledok** |
| 1. |  | 33WC5 | 64,5 | áno | Prijatý |
| 2. |  | 11DE5 | 56 | áno | Prijatý |
| 3. |  | 68AN1 | 49,5 | áno | Prijatý |
| 4. |  | 11NE8 | 49 | áno | Prijatý |
| 5. |  | 48QW7 | 48 | áno | Prijatý |
| 6. |  | 12NW1 | 45 | áno | Prijatý |
| 7. |  | 96XX5 | 43,5 | áno | Prijatý |
| 8. |  | 33JF6 | 37,5 | áno | Prijatý |
| 9. |  | 57AJ7 | 36,5 | áno | Prijatý |
| 10. |  | 38KN6 | 33,5 | áno | Prijatý |
| 11. |  | 15WE2 | 26,5 | áno | Prijatý |

**Počet voľných miest : 11**